;Szerokość##LENGTH##MILLIMETERS;Wysokość##LENGTH##MILLIMETERS;Głębokość##LENGTH##MILLIMETERS;Moc elektryczna (W)##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;Masa (kg)##MASS##KILOGRAMS;Klasa ochronności##OTHER##;Stopień ochrony##OTHER##;Typ kabla##OTHER##;Kolor kabla##OTHER##;Typ wtyczki##OTHER##
POPSE-50/90+GH-04C1;500;980;93;400;15.1;I;IP44;SPIRALNY;BIAŁY;UNI-SCHUKO Z WYŁACZNIKIEM
POPSE-50/120+GH-06C1;500;1295;93;600;19.1;I;IP44;SPIRALNY;BIAŁY;UNI-SCHUKO Z WYŁACZNIKIEM
POPSE-50/150+GH-06C1;500;1610;93;600;24.8;I;IP44;SPIRALNY;BIAŁY;UNI-SCHUKO Z WYŁACZNIKIEM
POPSE-60/180+GH-09C1;600;1925;93;900;32.2;I;IP44;SPIRALNY;BIAŁY;UNI-SCHUKO Z WYŁACZNIKIEM